ENERGIATEHOKKUUS SÄHKÖASENNUKSISSA
30.5.23 Etänä

Sähköasennuksissa, niin kuin kaikessa toiminnassa nykyisin, pitää ottaa huomioon toiminnan ja rakenteen energiatehokkuus. SFS 6008-1 standardi esittää vaatimukset SFS-EN ISO 50001-mukaisen energiahallintajärjestelmän sähkötekniselle osuudelle. Sähköasennuksen pitää täyttää vaadittu turvallisuustaso sekä halutut käyttöominaisuudet pienimmällä mahdollisella sähköenergian kulutuksella. Tämä standardi koskee uusia ja vanhoja sähköasennuksia. Myös vanhojen rakennusten kunnostuksessa voidaan niiden sähköasennusten energiatehokkuuteen tehdä merkittäviä parannuksia
Kurssilla opiskellaan miten energiatehokkuuden huomioon ottaminen vaikuttaa sähköasennuksen suunnitteluun ja annetaan työkaluja energiatehokkaan sähköasennuksen suunnitteluun

Kurssi sopii sähkösuunnittelijoille, asennusvalvojille, energiakonsulteille ja urakoitsijoille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Alla ote standardin soveltamisalasta:
”Tämä standardi esittää lisävaatimuksia, menetelmiä ja suosituksia kaiken tyyppisille pienjännitesähköasennuksille. Näihin kuuluvat myös paikallinen energiantuotanto ja varastointi.
Standardia käytetään suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön ja tarkastamiseen jotta voidaan kokonaisvaltaisesti optimoida sähköenergian käytön kokonaistehokkuus. Standardi esittää vaatimuksia, suosituksia ja menetelmiä sähköasennusten rakenteelle ja energiatehokkuuden arvioinnille. Lähtökohtana käytetään energiatehokkuuden hallintaa, jotta saadaan paras toiminnallinen käyttö pienimmällä sähköenergian kulutuksella ja paras hyväksyttävä tasapaino energian käytettävyydelle ja taloudellisuudelle. Näitä vaatimuksia, suosituksia ja menettelyjä sovelletaan SFS 6000 kaikkien osien soveltamisalan mukaan uusiin asennuksiin ja olemassa olevien asennusten muutoksiin.”

08.30 – 09.00
Aamukahvi ja ilmoittautuminen

09.00 – 11.30
DI Matti Sundgrén

Sähköasennusten energiatehokkuuden arviointi
Suunnitteluvaatimukset ja suositukset energiatehokkuuden kannalta
Energian kulutuksen profiilin määrittely
Muuntajien ja sähkökeskusten sijoitusten määritteleminen
Paikallisen tuotannon ja sähköenergiavaraston tehokkuus
Johdotuksen häviöt

11.30 – 12.15
Lounas

12.15 – 14.00
DI Matti Sundgrén
Kulutusjousto
Energiatehokkuus- ja kuormituksenhallintajärjestelmä

14.00 – 14.15 
Iltapäiväkahvi

14.15 – 16.00
DI Matti Sundgrén
Usean teholähteen hallinta: jakeluverkko, paikallinen sähkön tuotanto ja -varastointi
Sähköasennuksen kunnossapito ja parantaminen
Sähköasennuksen elinkaari

Hinta	
750,00 (+ alv 24 % 180,00), yhteensä 930,00. Hintaan sisältyvät luentoaineisto ja tarjoilut.